|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AMA-koder:  LCC-tak (TD) | | | Sida 1 |
| Kod | Text | | Mängd |
| Q | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM | |  |
| QM | LUFTDON M M | |  |
| QMC | TILLUFTSDON | |  |
| QMC.2 | Tilluftsdon monterade i tak    TDxx    Cirkulärt planförsänkt tilluftsdon med cirkulär operforerad bottenplatta för montering i fast undertak eller systemundertak av Lindabs fabrikat typ LCC eller likvärdigt. Donets överdel tillverkas av galvaniserat stål, bottenplattan av aluminium.    Kulör: Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 | |  |
|  | Dim: | LCC-125 | x st |
|  |  | LCC-160 | x st |
|  |  | LCC-200 | x st |
|  |  | LCC-250 | x st |
|  |  | LCC-315 | x st |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AMA-koder:  LCC+MBB-tak (TD) | | | Sida 1 |
| Kod | Text | | Mängd |
| Q | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM | |  |
| QM | LUFTDON M M | |  |
| QMC | TILLUFTSDON | |  |
| QMC.2 | Tilluftsdon monterade i tak    TDxx    Cirkulärt planförsänkt tilluftsdon med cirkulär operforerad bottenplatta för montering i fast undertak eller systemundertak och tryckfördelnings låda med linjärt konspjäll och en avläsningsbar flytande K-faktorskala av Lindabs fabrikat typ LCC+MBB eller likvärdigt.  Donets överdel tillverkas av galvaniserat stål, bottenplattan av aluminium. Tryckfördelningslådan tillverkas av galvaniserat stål.    Kulör: LCC - Standardkulör vit RAL 9003, glans 30  MBB – Olackerat galvaniserat stål | |  |
|  | Dim: | LCC-125-x + MBB-100-125-S | x st |
|  |  | LCC-160-x + MBB-100-160-S | x st |
|  |  | LCC-160-x + MBB-125-160-S | x st |
|  |  | LCC-200-x + MBB-125-200-S | x st |
|  |  | LCC-250-x + MBB-160-250-S | x st |
|  |  | LCC-250-x + MBB-200-250-S | x st |
|  |  | LCC-315-x + MBB-200-315-S | x st |
|  |  | LCC-315-x + MBB-250-315-S | x st |
|  |  | LCC-315-x + MBB-315-315-S | x st |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| AMA-koder:  LCC+MBC-tak (TD) | | | Sida 1 |
| Kod | Text | | Mängd |
| Q | APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM | |  |
| QM | LUFTDON M M | |  |
| QMC | TILLUFTSDON | |  |
| QMC.2 | Tilluftsdon monterade i tak    TDxx    Kvadratiskt planförsänkt tilluftsdon med cirkulär operforerad bottenplatta för montering i fast undertak eller systemundertak och tryckfördelnings låda med blad/vridspjäll och fast K-faktor av Lindabs fabrikat typ LCC+MBC eller likvärdigt.  Donets överdel tillverkas av galvaniserat stål, bottenplattan av aluminium. Tryckfördelningslådan tillverkas av galvaniserat stål.    Kulör: LCC - Standardkulör vit RAL 9003, glans 30  MBC – Olackerat galvaniserat stål | |  |
|  | Dim: | LCC-125-x + MBC-100-125 | x st |
|  |  | LCC-160-x + MBC-100-160 | x st |
|  |  | LCC-160-x + MBC-125-160 | x st |
|  |  | LCC-200-x + MBC-125-200 | x st |
|  |  | LCC-250-x + MBC-160-250 | x st |
|  |  | LCC-250-x + MBC-200-250 | x st |
|  |  | LCC-315-x + MBC-200-315 | x st |
|  |  | LCC-315-x + MBC-250-315 | x st |
|  |  | LCC-315-x + MBC-315-315 | x st |