|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder:  AE-11-vägg (FD) | | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QME**  **QME.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M**  **FRÅNLUFTSDON**  **Frånluftsdon monterade i vägg FDxx**  Rektangulärt aluminiumgaller med kvadratraster av Lindabs fabrikat typ AE-11 eller likvärdigt.  **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30  **Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram  DGAN – Spjäll med motgående blad  **Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida  4 = Topp  **Dim:** AE-11-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AE-11-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AE-11-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder:  AE-11-vägg (ÖD) | | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMD**  **QMD.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M**  **ÖVERLUFTSDON**  **Överluftsdon monterade i vägg ÖDxx**  Rektangulärt aluminiumgaller med kvadratraster av Lindabs fabrikat typ AE-11 eller likvärdigt.  **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30  **Tillbehör:** MFAN – Monteringsram  **Dim:** AE-11-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx | x st |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder: AE-11-tak (FD) | | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QME**  **QME.2** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M**  **FRÅNLUFTSDON**  **Frånluftsdon monterade i tak FDxx**  Rektangulärt aluminiumgaller med kvadratraster av Lindabs fabrikat typ AE-11 eller likvärdigt.  **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30  **Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram  DGAN – Spjäll med motgående blad  **Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida  4 = Topp  **Dim:** AE-11-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AE-11-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AE-11-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder: AE-11-tak (ÖD) | | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMD**  **QMD.2** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M**  **ÖVERLUFTSDON**  **Överluftsdon monterade i tak ÖDxx**  Rektangulärt aluminiumgaller med kvadratraster av Lindabs fabrikat typ AE-11 eller likvärdigt.  **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30  **Tillbehör:** MFAN – Monteringsram  **Dim:** AE-11-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx | x st |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder:  AE-12-vägg (FD) | | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QME**  **QME.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M**  **FRÅNLUFTSDON**  **Frånluftsdon monterade i vägg FDxx**  Rektangulärt aluminiumgaller med 45º vinklat kvadratraster av Lindabs fabrikat typ AE-12 eller likvärdigt.  **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30  **Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram  DGAN – Spjäll med motgående blad  **Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida  4 = Topp  **Dim:** AE-12-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AE-12-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AE-12-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder:  AE-12-vägg (ÖD) | | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMD**  **QMD.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M**  **ÖVERLUFTSDON**  **Överluftsdon monterade i vägg ÖDxx**  Rektangulärt aluminiumgaller med 45º vinklat kvadratraster av Lindabs fabrikat typ AE-12 eller likvärdigt.  **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30  **Tillbehör:** MFAN – Monteringsram  **Dim:** AE-12-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx | x st |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder: AE-12-tak (FD) | | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QME**  **QME.2** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M**  **FRÅNLUFTSDON**  **Frånluftsdon monterade i tak FDxx**  Rektangulärt aluminiumgaller med 45º vinklat kvadratraster av Lindabs fabrikat typ AE-12 eller likvärdigt.  **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30  **Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram  DGAN – Spjäll med motgående blad  **Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida  4 = Topp  **Dim:** AE-12-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AE-12-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AE-12-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder: AE-12-tak (ÖD) | | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMD**  **QMD.2** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M**  **ÖVERLUFTSDON**  **Överluftsdon monterade i tak ÖDxx**  Rektangulärt aluminiumgaller med 45º vinklat kvadratraster av Lindabs fabrikat typ AE-12 eller likvärdigt.  **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30  **Tillbehör:** MFAN – Monteringsram  **Dim:** AE-12-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx | x st |

