|  |  |
| --- | --- |
| AMA-koder:AL-10-vägg (FD) | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QME****QME.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M****FRÅNLUFTSDON****Frånluftsdon monterade i vägg FDxx**Rektangulärt aluminiumgaller med fasta horisontella lameller av Lin- dabs fabrikat typ AL-10 eller likvärdigt.**Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30**Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – MonteringsramDGAN – Spjäll med motgående blad**Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida4 = Topp**Dim:** AL-10-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AL-10-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AL-10-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |



|  |  |
| --- | --- |
| AMA-koder:AL-10-vägg (TD) | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMC****QMC.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M****TILLUFTSDON****Tilluftsdon monterade i vägg TDxx**Rektangulärt aluminiumgaller med fasta horisontella lameller av Lin- dabs fabrikat typ AL-10 eller likvärdigt.**Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30**Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – MonteringsramDGAN – Spjäll med motgående blad**Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida4 = Topp**Dim:** AL-10-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AL-10-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AL-10-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |



|  |  |
| --- | --- |
| AMA-koder:AL-10-vägg (ÖD) | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMD****QMD.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M****ÖVERLUFTSDON****Överluftsdon monterade i vägg ÖDxx**Rektangulärt aluminiumgaller med fasta horisontella lameller av Lin- dabs fabrikat typ AL-10 eller likvärdigt.**Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30**Tillbehör:** MFAN – Monteringsram**Dim:** AL-10-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx | x st |



|  |  |
| --- | --- |
| AMA-koder:AL-11-vägg (TD) | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMC****QMC.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M****TILLUFTSDON****Tilluftsdon monterade i vägg TDxx**Rektangulärt aluminiumgaller med 15º vinklade fasta horisontella lameller av Lindabs fabrikat typ AL-11 eller likvärdigt.**Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30**Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – MonteringsramDGAN – Spjäll med motgående blad**Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida4 = Topp**Dim:** AL-11-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AL-11-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AL-11-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |

