Professor XP-F

P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC RUMSKYLAPPARATER

PTC.3 Kylbafflar och konvektorer

PTC.31 Kylbafflar

PTC.312 Kanalanslutna kylbafflar

 XXXX

Tilluftsbaffel av Lindabs fabrikat typ Professor XP-F eller likvärdig. För frihängande montage eller dikt tak.

Produkten skall vara Eurovent certifierad för verifiering av effekt enligt EN-15116 samt inneha CE märkning.

2-vägs luftspridning med divergerande 30º luftspridningsmönster från fabrik.

Vertikalt monterade kylbatterier för enkel rengöring.

Underplåt demonterbar utan verktyg.

Överhörningsskydd monterat på produkt för förhindrande av spridning av ljud.

Bygghöjden är 120 mm.

Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Bredd: 45, 60 cm

Anslutningsdim. vatten: Ø12 mm

Anslutningsdim. luft: 1x Ø100, 2x Ø100

Inkopplingsalternativ: Luft: A, B Vatten: 1, 2, 3, 4

Effekttyp batteri CCHH, kyla (CC), värme (HH)

 0400,0402,0600,0602,0606,0800,0802
0806,1200,1202,1206

Längd: 1,2-3,6 m i steg om 0,1 m

Dystryck: XX Pa

Luftmängd: XX l/s

Produkt: PRO-F-60-12-1x100-A1-0600-2,4-60-30 X st

Plusfunktioner: Värme

 Regula Secura monterat

 Regula Connect Basic monterat

 Regula Connect Multi monterat

 Integrerad ventil och ställdon kyla

 Integrerad ventil och ställdon värme

 Närvarogivare i underplåten

 Regula Duo i underplåten

 Regula Combi i underplåten

 Specialkulör

 Specialperforering

 Integrerat frånluftsdon ø100 mm

 Integrerad belysning

 Dubbla luftanslutningar ø100 mm

Tillbehör: Regula Duo

 Regula Combi

 Ventil kyla

 Ställdon kyla

 Ventil värme

 Ställdon värme

 Transformator 24V till 230V

 Kablage

 VAV-spjäll VRU-XXX-MF

 Koldioxidgivare vägg

 Koldioxidgivare kanal

 Närvarogivare vägg

 Närvarogivare tak

 Extern temperaturgivare vägg

 Extern temperaturgivare kanal

 Avluftare

 Upphängningar (trådpendlar + z-järn)

 Upphängningar (gängstång + z-järn)

 Anslutningskåpa (Ange längd i m)

 Professor XP-I

P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC RUMSKYLAPPARATER

PTC.3 Kylbafflar och konvektorer

PTC.31 Kylbafflar

PTC.312 Kanalanslutna kylbafflar

 XXXX

Tilluftsbaffel av Lindabs fabrikat typ Professor XP-I eller likvärdig. För infällt montage i undertak.

Produkten skall vara Eurovent certifierad för verifiering av effekt enligt EN-15116 samt inneha CE märkning.

2-vägs luftspridning med divergerande 30º luftspridningsmönster från fabrik.

Vertikalt monterade kylbatterier för enkel rengöring.

Underplåt demonterbar utan verktyg.

Överhörningsskydd monterat på produkt för förhindrande av spridning av ljud och att rumsluft når utrymmet ovanför undertak.

Bygghöjden är 146 mm på produkten (därmed anpassat för montage i undertak).

Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Bredd: 45, 60 cm

Anslutningsdim. vatten: Ø12 mm

Anslutningsdim. luft. 1x Ø100, 2x Ø100 mm

Inkopplingsalternativ: Luft: A, B Vatten: 1, 2, 3, 4

Effekttyp batteri CCHH, kyla (CC), värme (HH)

 0400,0402,0600,0602,0606,0800,0802
0806,1200,1202,1206

Längd: 1,2-3,6 m i steg om 0,1 m

Dystryck: XX Pa

Luftmängd: XX l/s

Produkt: PRO-I-60-12-1x100-A1-0600-2,4-60-30 X st

Plusfunktioner: Värme

 Regula Secura monterat

 Regula Connect Basic monterat

 Regula Connect Multi monterat

 Integrerad ventil och ställdon kyla

 Integrerad ventil och ställdon värme

 Närvarogivare i underplåten

 Regula Duo i underplåten

 Regula Combi i underplåten

 Specialkulör

 Specialperforering

 Undertaksanpassning (Ange gärna undertakstyp)

 Integrerat frånluftsdon ø100 mm

 Integrerad belysning

 Dubbla luftanslutningar ø100 mm

Tillbehör: Regula Duo

 Regula Combi

 Ventil kyla

 Ställdon kyla

 Ventil värme

 Ställdon värme

 Transformator 24V till 230V

 Kablage

 VAV-spjäll VRU-XXX-MF

 Koldioxidgivare vägg

 Koldioxidgivare kanal

 Närvarogivare vägg

 Närvarogivare tak

 Extern temperaturgivare vägg

 Extern temperaturgivare kanal

 Avluftare

 Upphängningar (trådpendlar + z-järn)

 Upphängningar (gängstång + z-järn)