Professor XP-F

P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC RUMSKYLAPPARATER

PTC.3 Kylbafflar och konvektorer

PTC.31 Kylbafflar

PTC.312 Kanalanslutna kylbafflar

XXXX

Tilluftsbaffel av Lindabs fabrikat typ Professor XP-F eller likvärdig. För frihängande montage eller dikt tak.

Produkten skall vara Eurovent certifierad för verifiering av effekt enligt EN-15116 samt inneha CE märkning.

2-vägs luftspridning med divergerande 30º luftspridningsmönster från fabrik.

Vertikalt monterade kylbatterier för enkel rengöring.

Underplåt demonterbar utan verktyg.

Överhörningsskydd monterat på produkt för förhindrande av spridning av ljud.

Bygghöjden är 120 mm.

Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Bredd: 45, 60 cm

Anslutningsdim. vatten: Ø12 mm

Anslutningsdim. luft: 1x Ø100, 2x Ø100

Inkopplingsalternativ: Luft: A, B Vatten: 1, 2, 3, 4

Effekttyp batteri CCHH, kyla (CC), värme (HH)

0400,0402,0600,0602,0606,0800,0802  
0806,1200,1202,1206

Längd: 1,2-3,6 m i steg om 0,1 m

Dystryck: XX Pa

Luftmängd: XX l/s

Produkt: PRO-F-60-12-1x100-A1-0600-2,4-60-30 X st

Plusfunktioner: Värme

Regula Secura monterat

Regula Connect Basic monterat

Regula Connect Multi monterat

Integrerad ventil och ställdon kyla

Integrerad ventil och ställdon värme

Närvarogivare i underplåten

Regula Duo i underplåten

Regula Combi i underplåten

Specialkulör

Specialperforering

Integrerat frånluftsdon ø100 mm

Integrerad belysning

Dubbla luftanslutningar ø100 mm

Tillbehör: Regula Duo

Regula Combi

Ventil kyla

Ställdon kyla

Ventil värme

Ställdon värme

Transformator 24V till 230V

Kablage

VAV-spjäll VRU-XXX-MF

Koldioxidgivare vägg

Koldioxidgivare kanal

Närvarogivare vägg

Närvarogivare tak

Extern temperaturgivare vägg

Extern temperaturgivare kanal

Avluftare

Upphängningar (trådpendlar + z-järn)

Upphängningar (gängstång + z-järn)

Anslutningskåpa (Ange längd i m)

Professor XP-I

P APPARATER; LEDNINGAR M.M. I RÖRSYSTEM ELLER RÖRLEDNINGSNÄT

PT RUMSMONTERADE VÄRMARE OCH KYLARE

PTC RUMSKYLAPPARATER

PTC.3 Kylbafflar och konvektorer

PTC.31 Kylbafflar

PTC.312 Kanalanslutna kylbafflar

XXXX

Tilluftsbaffel av Lindabs fabrikat typ Professor XP-I eller likvärdig. För infällt montage i undertak.

Produkten skall vara Eurovent certifierad för verifiering av effekt enligt EN-15116 samt inneha CE märkning.

2-vägs luftspridning med divergerande 30º luftspridningsmönster från fabrik.

Vertikalt monterade kylbatterier för enkel rengöring.

Underplåt demonterbar utan verktyg.

Överhörningsskydd monterat på produkt för förhindrande av spridning av ljud och att rumsluft når utrymmet ovanför undertak.

Bygghöjden är 146 mm på produkten (därmed anpassat för montage i undertak).

Standardkulör vit RAL 9003, glans 30.

Bredd: 45, 60 cm

Anslutningsdim. vatten: Ø12 mm

Anslutningsdim. luft. 1x Ø100, 2x Ø100 mm

Inkopplingsalternativ: Luft: A, B Vatten: 1, 2, 3, 4

Effekttyp batteri CCHH, kyla (CC), värme (HH)

0400,0402,0600,0602,0606,0800,0802  
0806,1200,1202,1206

Längd: 1,2-3,6 m i steg om 0,1 m

Dystryck: XX Pa

Luftmängd: XX l/s

Produkt: PRO-I-60-12-1x100-A1-0600-2,4-60-30 X st

Plusfunktioner: Värme

Regula Secura monterat

Regula Connect Basic monterat

Regula Connect Multi monterat

Integrerad ventil och ställdon kyla

Integrerad ventil och ställdon värme

Närvarogivare i underplåten

Regula Duo i underplåten

Regula Combi i underplåten

Specialkulör

Specialperforering

Undertaksanpassning (Ange gärna undertakstyp)

Integrerat frånluftsdon ø100 mm

Integrerad belysning

Dubbla luftanslutningar ø100 mm

Tillbehör: Regula Duo

Regula Combi

Ventil kyla

Ställdon kyla

Ventil värme

Ställdon värme

Transformator 24V till 230V

Kablage

VAV-spjäll VRU-XXX-MF

Koldioxidgivare vägg

Koldioxidgivare kanal

Närvarogivare vägg

Närvarogivare tak

Extern temperaturgivare vägg

Extern temperaturgivare kanal

Avluftare

Upphängningar (trådpendlar + z-järn)

Upphängningar (gängstång + z-järn)