|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder: F50-vägg (FD) | | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM** |  |
| **QM** | **LUFTDON M M** |  |
| **QME** | **FRÅNLUFTSDON** |  |
| **QME.1** | **Frånluftsdon monterade i vägg** |  |
|  | **FDxx** |  |
|  | Cirkulärt aluminiumgaller med kvadratraster av Lindabs fabrikat typ F50 eller likvärdigt. |  |
|  | **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 |  |
|  | **Dim:** F50-xxx | x st |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder: F50-vägg (ÖD) | | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM** |  |
| **QM** | **LUFTDON M M** |  |
| **QMD** | **ÖVERLUFTSDON** |  |
| **QMD.1** | **Överluftsdon monterade i vägg** |  |
|  | **ÖDxx** |  |
|  | Cirkulärt aluminiumgaller med kvadratraster av Lindabs fabrikat typ F50 eller likvärdigt. |  |
|  | **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 |  |
|  | **Dim:** F50-xxx | x st |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder: F50-tak (FD) | | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM** |  |
| **QM** | **LUFTDON M M** |  |
| **QME** | **FRÅNLUFTSDON** |  |
| **QME.2** | **Frånluftsdon monterade i tak** |  |
|  | **FDxx** |  |
|  | Cirkulärt aluminiumgaller med kvadratraster av Lindabs fabrikat typ F50 eller likvärdigt. |  |
|  | **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 |  |
|  | **Dim:** F50-xxx | x st |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder: F50-tak (ÖD) | | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM** |  |
| **QM** | **LUFTDON M M** |  |
| **QMD** | **ÖVERLUFTSDON** |  |
| **QMD.2** | **Överluftsdon monterade i tak** |  |
|  | **ÖDxx** |  |
|  | Cirkulärt aluminiumgaller med kvadratraster av Lindabs fabrikat typ F50 eller likvärdigt. |  |
|  | **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30 |  |
|  | **Dim:** F50-xxx | x st |

