|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder:  AL-10-vägg (FD) | | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QME**  **QME.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M**  **FRÅNLUFTSDON**  **Frånluftsdon monterade i vägg FDxx**  Rektangulärt aluminiumgaller med fasta horisontella lameller av Lin- dabs fabrikat typ AL-10 eller likvärdigt.  **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30  **Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram  DGAN – Spjäll med motgående blad  **Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida  4 = Topp  **Dim:** AL-10-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AL-10-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AL-10-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder:  AL-10-vägg (TD) | | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMC**  **QMC.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M**  **TILLUFTSDON**  **Tilluftsdon monterade i vägg TDxx**  Rektangulärt aluminiumgaller med fasta horisontella lameller av Lin- dabs fabrikat typ AL-10 eller likvärdigt.  **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30  **Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram  DGAN – Spjäll med motgående blad  **Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida  4 = Topp  **Dim:** AL-10-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AL-10-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AL-10-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder:  AL-10-vägg (ÖD) | | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMD**  **QMD.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M**  **ÖVERLUFTSDON**  **Överluftsdon monterade i vägg ÖDxx**  Rektangulärt aluminiumgaller med fasta horisontella lameller av Lin- dabs fabrikat typ AL-10 eller likvärdigt.  **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30  **Tillbehör:** MFAN – Monteringsram  **Dim:** AL-10-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx | x st |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| AMA-koder:  AL-11-vägg (TD) | | Sida 1 |
| Kod | Text | Mängd |
| **Q QM QMC**  **QMC.1** | **APPARATER, KANALER, DON MM I LUFTBEHANDLINGSSYSTEM LUFTDON M M**  **TILLUFTSDON**  **Tilluftsdon monterade i vägg TDxx**  Rektangulärt aluminiumgaller med 15º vinklade fasta horisontella lameller av Lindabs fabrikat typ AL-11 eller likvärdigt.  **Kulör:** Standardkulör vit RAL 9003, glans 30  **Tillbehör:** VBA – Tryckfördelningslåda MFAN – Monteringsram  DGAN – Spjäll med motgående blad  **Ansl. VBA:** 1 = Bak 2 = Sida  4 = Topp  **Dim:** AL-11-CN-xxx-xxx-9003 + MFAN-xxx-xxx AL-11-CN-xxx-xxx-9003 + VBA-x-xxx-xxx AL-11-CMN-xxx-xxx-9003 + DGAN-xxx-xxx | x st x st x st |

